parameter for lisy is:

"lisy_m"
LISY_Mini, connected via USBserial to APC
lisy_hw_init(4); //Variant 4
lisymini_hwlib_init();



"lisy_apc"
LUSY integrated on APC board, connection via serial
lisy_hw_init(5); //Variant 5
lisyapc_hwlib_init();

